| **2**  **2.2** | **Allgemeine Anforderungen an bauliche Einrichtungen**  **Verkehrswege, Böden (Unterrichtsräume, Flure, …)** | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname  Raum: Raum-Nr. | Datum:  Auswahl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  ArbStättV, ASR A 1.8, ASR A3.4, DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV R 108-103, DGUV I 208-005, BASchulRL MV DIN 12464-1 | | | | | | | |
| 1 | Beträgt die nutzbare Breite der Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufent-haltsräumen sowie der notwendigen Flure und notwendigen Treppen mind. 1 m je 150 darauf angewiesener Personen?  Es muss jedoch mindestens folgende nutzbare Breite vorhanden sein:   * notwendige Flure, auf die mehr als 180 Personen angewiesen sind, mind. 2,00 m * sonstige notwendige Flure mind.1,25 m * notwendigen Treppen 1,25 m * Ausgänge von Unterrichtsräumen und sonstigen Aufenthaltsräumen mind. 90 cm |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Wird die erforderliche Flurbreite nicht durch offenstehende Türen, Einbauten oder Einrichtungen eingeengt? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Sind die Türen zu Räumen so angeordnet, dass  Personen durch nach außen aufschlagende  Türflügel nicht gefährdet werden?   * Türen ragen in Endstellung max. 20 cm   in den Fluchtweg hinein   * Türen sind zurückversetzt in Nischen angeordnet |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Sind in Gebäudeeingängen großflächige bodenbündige Fußabstreifmatten über der gesamten Eingangsbreite - mind. 1,50 m tief - angeordnet? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 5 | Sind die Bodenbeläge entsprechend der schulischen Nutzung rutschhemmend ausgeführt? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 6 | Werden die gleithemmenden Eigenschaften des Bodens durch geeignete Reinigungs-verfahren gewahrt?  (Reinigungshinweise vom Bodenhersteller beachten) |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 7 | Sind im Gebäude Stolperstellen vermieden?   * Türfeststeller sind weniger als 15 cm von der Wand angeordnet * keine Einzelstufen * bündig verlegte Fußmatten, Abdeckungen * keine Beschädigungen, Unebenheiten im Bodenbelag * Anschlussleitungen sind in Kabel-schächten verlegt |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 8 | Sind nicht vermeidbare Einzelstufen deutlich  erkennbar?  z. B. durch kontrastierende Bodenbeläge oder  zusätzliche Beleuchtung |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 9 | Sind Rampen sicher ausgeführt?   * Rampen im Zuge von Fluren max. 6 % Neigung |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 10 | Ist die Beleuchtungsstärke in Verkehrswegen ausreichend und blendfrei (mind. 50 lx) |  |  |  |  |  | Text | Text |