|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6**  **6.3** | **Außenbereich**  **Wasseranlagen** | | | | | | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum:  Auswahl |
| Nr. | **Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen** | Mangel vorhanden | | | Handlungsbedarf | | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung  wer / wann |
| ja | nein | teilw. | ja | nein |
|  | Rechtsgrundlagen für die nachfolgenden Prüfkriterien sind:  DGUV V 81, DGUV R 102-601, DGUV-I 202-022 | | | | | | | |
| 1 | Sind Wasseranlagen sicher gestaltet und so angelegt, dass die Gefahr des Hineinfallens  von Schüler\*innen vermieden wird?   * Wasseranlagen sind im Randbereich der Pausenhoffläche und gut einsehbar angeordnet * die Wassertiefe beträgt max. 0,40 m |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 2 | Ist bei einer Wassertiefe von mehr als 0,40 m eine Flachwasserzone von mind. 1 m Breite vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 3 | Ist beim Fehlen einer Flachwasserzone eine  wirksame Sicherung/Einfriedung (Zaun, Geländer, heckenartige Bepflanzung) gegen Hineinfallen vorhanden? |  |  |  |  |  | Text | Text |
| 4 | Ist die Einfriedung so gestaltet, dass sie nicht  zum Überklettern oder Aufsitzen verleitet? |  |  |  |  |  | Text | Text |