| **5****5.1** | **Zusätzliche Anforderungen an sonstige Einrichtungen/Arbeitsplätze****Bibliothek** | Bearbeiter\*in: Name, Vorname | Datum: Auswahl |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Prüfkriterium / Rechtsgrundlagen | Mangel vorhanden | Handlungsbedarf | Bemerkungen / Maßnahmen | Realisierung wer / wann |
|  |  | ja | nein | teilw. | ja | nein |  |  |
|  | **Bitte folgende Checklisten auch hinzuziehen:**  | 1.4 Brandschutz | 2.6 Flucht- und Rettungswege | 9. Raumklima  |
|  | Rechtsgrundlage für nachfolgende Prüfkriterien sind: BetrSichV, ASR A1.8, ASR A2.3 ,DGUV V 81, DGUV R 108-007, DGUV I 215-410 |
| 1 | Ist der Fußboden eben, rutschhemmend und frei von Stolperstellen? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 2 | Sind ausreichend breite Gänge zwischen den Regaleinrichtungen vorhanden?* Verkehrswege 1,20 m
* Nebengänge 0,875 m
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 3 | Sind Lagereinrichtungen sicher ausgeführt und genügen den betrieblichen Beanspruchungen?z. B.:* Stand- und Tragsicherheit
* kippsichere Befestigung
 |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 4 | Haben Schubläden von Schränken Ausziehsperren? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 5 | Sind Transportwagen und verfahrbare Regale kippsicher und feststellbar? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 6 | Stehen für Ablagehöhen über 1,80 m Höhe geeignete Aufstiege zur Verfügung (Leitern, Tritte) und werden diese auch benutzt? |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |
| 7 | Werden Leitern und Tritte regelmäßig geprüft?(siehe Anlage 3) |[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  Text | Text |