**Anlage 6**

**Unterweisungsschwerpunkte für AWT- Lehrkräfte**

**Rechtsgrundlagen**

* ArbSchG, BetrSichV, ProdSG, GefStoffV, JArbSchG
* Erlass „Unfallverhütung und Sicherheit in Schulen“
* Regelungen der Unfallkasse, z. B. DGUV-R 102-001

**Allgemeine Verhaltensregeln für Lehrkräfte und Schüler\*innen**

* Fachraumordnung

**Sicherung der Fachräume, Einrichtungen und Geräte gegen unbefugtes Betreten bzw. gegen unbefugte Benutzung**

* Betreten durch Schüler\*innen nur bei Anwesenheit eines Beschäftigten
* kein unbeaufsichtigtes Verweilen der Schüler\*innen in den Räumen
* Benutzung durch fachfremde Beschäftigte immer in Abstimmung mit der zuständigen Fachlehrkraft

**Umgangs- bzw. Beschäftigungsbeschränkungen für Lehrkräfte, Schüler\*innen**

* siehe DGUV-R 102-001 Punkte I - 10, III - 4.2

**Sicherer Umgang mit Maschinen, Geräten**

* Betriebsanweisungen, Betriebsanleitungen
* Arbeitsverfahren, Arbeitskleidung, Bewegungsfreiheit
* Gefährdungen durch Lärm, Funkenflug, Staub, Späne

**Schutzmaßnahmen, Schutzeinrichtungen,**

* zentrale elektrische Abschalteinrichtungen,
* Not-Aus-Schalter ggf. als Schlüsselschalter
* Benutzung von Hilfsmitteln
* Kennzeichnung der Gefahrenbereiche, ausreichende Sicherheitsbereiche

**Funktions- und Sichtkontrolle**

* Maschinen, Geräte, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
* Not-Aus-Schalter an den Maschinen
* Erste-Hilfe-Einrichtungen
* Brandschutzeinrichtungen

**PSA-Bereitstellung und Benutzung**

* Augen-, Gehör,- Handschutz
* Reinigung vor der nächsten Benutzung
* staubarme Lagerung

**Umgang mit Gefahrstoffen** (z. B. Farben, Lacke, Kleber, Lösungsmittel etc.)

* zulässige Lagermenge
* unzulässige Lagerung in Lebensmittelgefäßen
* Kennzeichnung der Gefahrstoffe

**Freihalten der Verkehrswege und Fluchtwege**

**sowie Benutzbarkeit der Notausgangstüren ohne Hilfsmittel**

* Lagerung der Schultaschen
* Notausgangstüren

**Aufstellung und Benutzung von Regalen**

* Standsicherheit, Tragfähigkeit
* sichere Aufstiege
* geeignete Lagerung der Materialien

**Sauberkeit und Ordnung**

* Nutzung nur von zugelassenen Industriestaubsaugern bei der Benutzung
* entsprechender Maschinen
* Aufnahme von Holzstaub nur in gebundener (d.h. feuchter) Form
* Maschinen und Werkzeuge nach der Benutzung reinigen
* Werkzeuge nach der Benutzung in dafür vorgesehene Aufbewahrungssysteme
* einräumen

**Hygienische Maßnahmen**

* Hautschutz und -pflege

**Meldung von Unfällen, besonderen Vorkommnissen,**

**schadhaften Einrichtungen, Geräten**

**Verhalten im Gefahrenfall**

**Erste-Hilfe-Maßnahmen**